int mavi\_led=13;

int hareket=12;

int kontrol=LOW;

void setup()

{

pinMode(mavi\_led, OUTPUT);

pinMode(hareket,INPUT);

}

void loop()

{ kontrol=digitalRead(hareket);

if(kontrol==HIGH)

{ digitalWrite(mavi\_led, HIGH);

}

else

{digitalWrite(mavi\_led, LOW);

}

}